|  |  |
| --- | --- |
| Raspberry Pi Pico Board I/O pin | Pin usage |
| Pin 6 | I2C0 SDA |
| Pin 7 | I2C0 SCL |
| Pin 21 | SPI0 Rx / MISO |
| Pin 22 | SPI0 CSn |
| Pin 24 | SPI0 SCK |
| Pin 25 | SPI0 Tx / MOSI |
|  |  |